-----------------------------------------------------------------------------------------------------
STREAM 1 |   slot #                                                                             |
DYC| crate    |   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  |
--------------|--------------------------------------- vsn ------------------------------------------|
 7 | 30/6     |   4   8  12  16  20  24  28  32  36  40  44  48  52  56  60  64  68  72  76  80 (dec)|
 ADC(ccal)    |   4   8   c  10  14  18  1c  20  24  28  2c  30  34  38  3c  40  44  48  4c  50 (hex)|

 8 | 30/4     |   2   6  10  14  18  22  26  30  34  38  42  46  50  54  58  62  66  70  74  78      |
 ADC(ccal)    |   2   6   a   e  12  16  1a  1e  22  26  2a  2e  32  36  3a  3e  42  46  4a  4e      |

 9 | 30/2     |   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34  36  38  40      |
 TDC(ccal)    |   2   4   6   8   a   c   e  10  12  14  16  18  1a  1c  1e  20  22  24  26  28      |

13 | 30/9     |             101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111     112 113 114 115 116 117  |
 ADC(sf-out)  |              65  66  67  68  69  6a  6b  6c  6d  6e  6f      70  71  72  73  74  75  |

10 | 30/13    |  95  96  97  98  99 100 101 102 103 104 105                                          |
 TDC(sf-out)  |  5f  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69                                          |

11 | 31/4     |                                                             140 141 142 143 144 145  |
ADC(hods,cher)|                                                              8c  8d  8e  8f  90  91  |

 5 | 31/4     |  60  61  62  63  64  65  66  67  70  71  72  73  74                                  |
 TDC(str-fcal)|  3c  3d  3e  3f  40  41  42  43  46  47  48  49  4a                                  |

14 | 31/7     | 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171  |
 ADC(sf-out)  |  97  98  99  9a  9b  9c  9d  9e  9f  a0  a1  a2  a3  a4  a5  a6  a7  a8  a9  aa  ab  |

12 | 31/6     |  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53                                  |
 TDC(hods,ch, |  29  2a  2b  2c  2d  2e  2f  30  31  32  33  34  35                                  |
  mbias,trig)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Branch 30 - parallel: crates 1-7; serial: crates 8-16
Branch 31 - parallel only: crates 1-7
Note: branch 30 is also indicated as B and branch 31 as A

                E835  -  ADC and TDC Virtual Station Numbers

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
STREAM 0      |   slot #                                                                             |
DYC| crate    |   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  |
--------------|--------------------------------------- vsn ------------------------------------------|
 1 | 30/5     |   3   7  11  15  19  23  27  31  35  39  43  47  51  55  59  63  67  71  75  79 (dec)|
 ADC(ccal)    |   3   7   b   f  13  17  1b  1f  23  27  2b  2f  33  37  3b  3f  43  47  4b  4f (hex)|

 2 | 30/3     |   1   5   9  13  17  21  25  29  33  37  41  45  49  53  57  61  65  69  73  77      |
 ADC(ccal)    |   1   5   9   d  11  15  19  1d  21  25  29  2d  31  35  39  3d  41  45  49  4d      |

 3 | 30/1     |   1   3   5   7   9  11  13  15  17  19  21  23  25  27  29  31  33  35  37  39      |
 TDC(ccal)    |   1   3   5   7   9   b   d   f  11  13  15  17  19  1b  1d  1f  21  23  25  27      |

 4 | 30/8     | 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118  |
 ADC(sf-out)  |  8a  89  88  87  86  85  84  83  82  81  80  7f  7e  7d  7c  7b  7a  79  78  77  76  |

15 | 30/12    |  75  76  77      78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  |
 TDC(sf-out)  |  4b  4c  4d      4e  4f  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  5a  5b  5c  5d  5e  |

16 | 30/14    | 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214                              |
 ADC(sf-in)   |  c9  ca  cb  cc  cd  ce  cf  d0  d1  d2  d3  d4  d5  d6                              |

17 | 30/15    | 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232              |
 ADC(sf-in)   |  d7  d8  d9  da  db  dc  dd  de  df  e0  e1  e2  e3  e4  e5  e6  e7  e8              |

18 | 30/16    | 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122                  |
 TDC (sf-in)  |  6a  6b  6c  6d  6e  6f  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  7a                  |

 6 | 31/5     |  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90      91  92  93  94  95  96  97  98          |
ADC(fcal,ccas)|  51  52  53  54  55  56  57  58  59  5a      5b  5c  5d  5e  5f  60  61  62          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Branch 30 - parallel: crates 1-7; serial: crates 8-16
Branch 31 - parallel only: crates 1-7
Note: branch 30 is also indicated as B and branch 31 as A